26.9.2024

Plug and Play unplugged

* Plug & Play prior method – je existující metoda řešení declipingu?
* Regularized inversion – je tedy ta úloha, pod kterou spadá declipping? Najít původní reprezentaci neúplných dat?
* Cost function je nějaká funkce, která určuje, jak moc signál splňuje kritéria pro to, aby byl považován za declipnutý?
  + Jeho komponenty forward a prior jsou pak ta existující řešení na declipping?
  + V CE tedy nepotřebuji k rozhodování cost function?
* MAP (něco jako ML cos dělal v robotě) se používá k nalezení původního signálu
  + V CE je ale nahrazeno novými rovnicemi, tzn CE zobecňuje MAP